SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa.	

 1.1. Identificatore del prodotto.	
 Codice:	SF.DIV..17807 - 17739	
 Denominazione.	STAR DER 115 SGRASSATORE MULTIUSO  	

 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati.	
 Descrizione/Utilizzo.	                                     PULITORE SGRASSANTE CONCENTRATO AD USO  INDUSTRIALE.	

 Usi Identificati	Industriali.	Professionali.	Consumo.	
 PRODOTTI PER COMSUMO GENERALE	-	-		
 MANUTENZIONE INDUSTRIALE			-	

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.	
 Ragione Sociale.	ELENI INDUSTRIALE SRL  	
 Indirizzo.	VIA MANZONI 2/4 	
 Località e Stato.	20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MILAN) 	
 	ITALY 	
 	tel. 0039.02.90003295 	
 	fax. 0039.02.90002964 	
 e-mail della persona competente,.		
 responsabile della scheda dati di sicurezza.	laboratorio@eleni.it 	
 Resp. dell'immissione sul mercato:	Dir.Tecnico / Lab. 	

 1.4. Numero telefonico di emergenza.	
 Per informazioni urgenti rivolgersi a.	++393487076651
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Cà Granda –Milano
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.	

 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.	

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
 Irritazione oculare, categoria 2	H319	Provoca grave irritazione oculare.	
 Irritazione cutanea, categoria 2	H315	Provoca irritazione cutanea.	

 2.2. Elementi dell`etichetta.	

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

 Pittogrammi di pericolo:		

 Avvertenze:	Attenzione	

Indicazioni di pericolo:

 H319	Provoca grave irritazione oculare.	
 H315	Provoca irritazione cutanea.	
 EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.	

Consigli di prudenza:

 P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.	
 P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.	
 P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.	
 P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua / . . .	
 P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.	
 P362+P364	Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.	

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

 Tra 5% e 15%	tensioattivi non ionici, tensioattivi non ionici	

 2.3. Altri pericoli.	

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.	

 3.1. Sostanze.	

Informazione non pertinente.

 3.2. Miscele.	

Contiene:

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.
 Identificazione.		Classificazione 1272/2008 (CLP).		
 2-BUTOSSIETANOLO				
 CAS.   111-76-2	10 ≤ x <  15	Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315		
 CE.   203-905-0				
 INDEX.   603-014-00-0				
 Nr. Reg.   01-2119475108-36				
 IDROSSIDO DI SODIO				
 CAS.   1310-73-2	1 ≤ x <  2	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314		
 CE.   215-185-5				
 INDEX.   011-002-00-6				

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.	

 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.	

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.	

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

 4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.	

Informazioni non disponibili.

 SEZIONE 5. Misure antincendio.	

 5.1. Mezzi di estinzione.	

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.	

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi.	

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.	

 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.	

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

 6.2. Precauzioni ambientali.	

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.	

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un`apparecchiatura antideflagrante. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

 6.4. Riferimento ad altre sezioni.	

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.	

 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.	

Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.	

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

 7.3. Usi finali particolari.	

Informazioni non disponibili.

 SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.	

 8.1. Parametri di controllo.	

Riferimenti Normativi:

 DEU	Deutschland	MAK-und BAT-Werte-Liste 2012	
 ESP	España	INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015	
 FRA	France	JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102	
 GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits	
 GRC	Ελλάδα	ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012	
 ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81	
 PRT	Portugal	Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - Diaro da Republica I 26; 2012-02-06	
 EU	OEL EU	Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE.	
 	TLV-ACGIH	ACGIH 2016	

 2-BUTOSSIETANOLO	
 Valore limite di soglia.	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	  49	  10	 196	  40	PELLE.		
 MAK	DEU	  49	  10	  98	  20	PELLE.		
 VLA	ESP	  98	  20	 245	  50	PELLE.		
 VLEP	FRA	  49	  10	 246	  50	PELLE.		
 WEL	GBR	 123	  25	 246	  50	PELLE.		
 TLV	GRC	 120	  25					
 VLEP	ITA	  98	  20	 246	  50	PELLE.		
 VLE	PRT	  98	  20	 246	  50	PELLE.		
 OEL	EU	  98	  20	 246	  50	PELLE.		
 TLV-ACGIH		  97	  20					

 IDROSSIDO DI SODIO	
 Valore limite di soglia.	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 VLA	ESP	   2						
 VLEP	FRA	   2						
 WEL	GBR			   2				
 TLV	GRC	   2		   2				
 TLV-ACGIH				2 (C)				

Legenda:

(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

TLV della miscela solventi:      97 mg/m3.

 8.2. Controlli dell`esposizione.	

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE.

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.	

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.	

 Stato Fisico	liquido	
 Colore	caratteristico	
 Odore	lieve	
 Soglia olfattiva.	Non disponibile.	
 pH.	9,8	
 Punto di fusione o di congelamento.	< -5 °C.	
 Punto di ebollizione iniziale.	Non disponibile.	
 Intervallo di ebollizione.	Non disponibile.	
 Punto di infiammabilità.	Non disponibile.	
 Tasso di evaporazione	Non disponibile.	
 Infiammabilità di solidi e gas	non applicabile	
 Limite inferiore infiammabilità.	Non applicabile.	
 Limite superiore infiammabilità.	Non applicabile.	
 Limite inferiore esplosività.	Non applicabile.	
 Limite superiore esplosività.	Non applicabile.	
 Tensione di vapore.	Non disponibile.	
 Densità Vapori	> 1	
 Densità relativa.	Non Definita	
 Solubilità	solubile in acqua	
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Non disponibile.	
 Temperatura di autoaccensione.	Non disponibile.	
 Temperatura di decomposizione.	Non disponibile.	
 Viscosità	Non disponibile.	
 Proprietà esplosive	non applicabile	
 Proprietà ossidanti	non applicabile	

 9.2. Altre informazioni.	

 Solidi totali (250°C / 482°F)	13,46 %	
 VOC (Direttiva 2010/75/CE) :	10,44 %	
 VOC (carbonio volatile) :	6,36 %	

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività.	

 10.1. Reattività.	

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

2-BUTOSSIETANOLO
Si decompone per effetto del calore.

 10.2. Stabilità chimica.	

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

 10.3. Possibilità di reazioni pericolose.	

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

2-BUTOSSIETANOLO
Può reagire pericolosamente con: alluminio,agenti ossidanti.Forma perossidi con: aria.

 10.4. Condizioni da evitare.	

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

2-BUTOSSIETANOLO
Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

IDROSSIDO DI SODIO
Evitare l'esposizione a: aria,umidità,fonti di calore.

 10.5. Materiali incompatibili.	

IDROSSIDO DI SODIO
Incompatibile con: acidi forti,ammoniaca,zinco,piombo,alluminio,acqua,liquidi infiammabili.

 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.	

2-BUTOSSIETANOLO
Può sviluppare: idrogeno.

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.	

 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.	

TOSSICITÀ ACUTA.

LC50 (Inalazione - vapori) della miscela:> 20 mg/l
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante).
LD50 (Orale) della miscela:>2000 mg/kg
LD50 (Cutanea) della miscela:>2000 mg/kg

IDROSSIDO DI SODIO
LD50 (Orale).1350 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea).1350 mg/kg Rat

2-BUTOSSIETANOLO
LD50 (Orale).615 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea).405 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione).2,2 mg/l/4h Rat

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA.
Provoca irritazione cutanea.
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE.
Provoca grave irritazione oculare.
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
CANCEROGENICITÀ.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.	

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

 12.1. Tossicità.	
Informazioni non disponibili.

 12.2. Persistenza e degradabilità.	

 IDROSSIDO DI SODIO			
 Solubilità in acqua.		> 10000 mg/l	
Biodegradabilità: Dato non Disponibile.

 2-BUTOSSIETANOLO			
 Solubilità in acqua.		1000 - 10000 mg/l	
Rapidamente Biodegradabile.

 12.3. Potenziale di bioaccumulo.	

 2-BUTOSSIETANOLO			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.		0,81 	

 12.4. Mobilità nel suolo.	

Informazioni non disponibili.

 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.	

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

 12.6. Altri effetti avversi.	

Informazioni non disponibili.

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.	

 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.	

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.	

14.1. Numero ONU.

 ADR / RID, IMDG, IATA:	1719						

14.2. Nome di spedizione dell`ONU.

 ADR / RID:	LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.A.S. (IDROSSIDO DI SODIO)						
 IMDG:	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)						
 IATA:	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)						

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.

 ADR / RID:	Classe: 8	Etichetta: 8					
 IMDG:	Classe: 8	Etichetta: 8					
 IATA:	Classe: 8	Etichetta: 8					

14.4. Gruppo di imballaggio.

 ADR / RID, IMDG, IATA:	III						

14.5. Pericoli per l`ambiente.

 ADR / RID:	NO						
 IMDG:	NO						
 IATA:	NO						

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

 ADR / RID:		HIN - Kemler: 80		Quantità Limitate: 5 L		Codice di restrizione in galleria: (E)	
 		Disposizione Speciale: -					
 IMDG:		EMS: F-A, S-B		Quantità Limitate: 5 L			
 IATA:		Cargo:		Quantità massima: 60 L		Istruzioni Imballo: 856	
 		Pass.:		Quantità massima: 5 L		Istruzioni Imballo: 852	
 		Istruzioni particolari:		A3, A803			

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC.

Informazione non pertinente.

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.	

 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.	

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.

Prodotto.
 Punto.	3		

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Nessuna.

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna.

Controlli Sanitari.

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

Regolamento (CE) Nr. 648/2004.

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004.

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) Nr. 648/2004 relativo ai detergenti.

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica.	

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

 SEZIONE 16. Altre informazioni.	

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

 Met. Corr. 1	Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1		
 Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4		
 Skin Corr. 1A	Corrosione cutanea, categoria 1A		
 Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2		
 Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2		
 H290	Può essere corrosivo per i metalli.		
 H302	Nocivo se ingerito.		
 H312	Nocivo per contatto con la pelle.		
 H332	Nocivo se inalato.		
 H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.		
 H319	Provoca grave irritazione oculare.		
 H315	Provoca irritazione cutanea.		
 EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.		

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web Agenzia ECHA
Nota per l`utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente.
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01 / 02 / 09 / 11 / 15 / 16.